Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

0471 801900 orario ufficio
Numero telefonico di emergenza:
1.4

RIWEGA THERM SRL
VIA DEL BERSAGLIO 7
39040 MONTAGNA BZ - ITALIA
Tel.: 0471 801900 - 
info@riwega-therm.com
www.riwega-therm.com
Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
1.3

Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa scheda né nella scheda 7.3

Usi pertinenti: Rivestimenti per facciate a base di resina silossanica in emulsione acquose

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
1.2

Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico
Identificatore del prodotto:
1.1

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Elementi dell’etichetta:
2.2

In accordo con il Regolamento nº1272/2008 (CLP), il prodotto non è classificato come pericoloso

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Classificazione della sostanza o della miscela:
2.1

Non rilevante

Altri pericoli:
2.3

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica

Informazioni addizionali:

Non rilevante

Consigli di prudenza:

Non rilevante

Indicazioni di pericolo:

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Componenti:

Miscela acquosa a base di additivi, cariche, pigmenti e resine
Descrizione chimica:

Miscele:
3.2

Non applicabile

Sostanze:
3.1

Conc.
Nome chimico/classificazione
Identificazione

 
<1 %

Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Carc. 2: H351; STOT RE 2: H373 - Attenzione

Regolamento 1272/2008

ATP ATP01
Diuron

006-015-00-9
206-354-4
330-54-1
01-2119517622-45-XXXX

Index:
EC:
CAS:
REACH:

 
<1 %

Acute Tox. 3: H311+H331; Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo

Regolamento 1272/2008

ATP CLP00
2-ottil-2H-isotiazol-3-one

613-112-00-5
247-761-7
26530-20-1
Non applicabile

Index:
EC:
CAS:
REACH:

 
<1 %

Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Pericolo

Regolamento 1272/2008

ATP CLP00
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

613-088-00-6
220-120-9
2634-33-5
Non applicabile

Index:
EC:
CAS:
REACH:

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 8. 11, 12 e 16.

Pagina 1/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
6.3

Evitare il versamento nell´ambiente acquatico in quanto contiene sostanze pericolose per lo stesso. Contenere il prodotto assorbito in recipienti a chiusura ermetica. In caso di versamenti importanti in acqua, notificarlo alle autorità competenti.

 
Precauzioni ambientali:
6.2

Isolare le fughe a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per le persone che effettuano questa funzione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l´utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione.

 
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:
6.1
 
Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Non rilevante

Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:
4.3

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:
4.2

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l´aspirazione. Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c´è la possibilità che siano state danneggiate con l´ingestione.

 
Per ingestione/aspirazione:

 
Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose a contatto con gli occhi. Sciacquare gli occhi con abbondante acqua a temperatura ambiente per almeno 15 minuti, evitando che la persona coinvolta strofini o chiuda gli occhi.

 
Per contatto con gli occhi:

 
In caso di contatto si raccomanda di pulire la zona interessata con abbondante acqua e sapone neutro. In caso di alterazioni della pelle (bruciore, arrossamento, rush, bolle, …), rivolgersi a un medico con la presente scheda dei dati di sicurezza

 
Per contatto con la pelle:

 
Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, tenerlo all´aria pulira e a riposo. Se i sintomi persistono richiedere l´intervento di un medico.

 
Per inalazione:

 
I sintomi come conseguenza di un´intossicazione possono presentarsi posteriormente all´esposizione, per cui, in caso di dubbi, esposizione diretta al prodotto chimico o persistenza del malessere, sollecitare l´intervento di un medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

 
Descrizione delle misure di primo soccorso:
4.1

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informative sull´intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti possibili di infiammarsi, esplodere o BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l´estinzione dell´incendio in acqua.

 
Disposizioni aggiuntive:

 
A seconda della gravità dell´incendio può rendersi necessario l´utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l´intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

 
Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:
5.3

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

 
Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:
5.2

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. In caso di incendio in seguito a manipolazione, stoccaggio o uso indebito, utilizzare preferibilmente estintori di polvere polivalente (polvere ABC), in conformità con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi. NON SI CONSIGLIA l´utilizzo di getti d´acqua come agente estinguente.

 
Mezzi di estinzione:
5.1

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Pagina 2/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE (continua)

Vedere paragrafi 8 e 13.

 
Riferimento ad altre sezioni:
6.4

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all´eliminazione consultare il paragrafo 13.

 
Si raccomanda:

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

12 mesi
Tempo massimo:

30 ºC
Tª massima:

5 ºC
Tª mínima:

 
Misure tecniche per lo stoccaggio
A.-

 
Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:
7.2

Si raccomanda di disporre di materiale assorbente in prossimità del prodotto (vedere paragrafo 6.3)

Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali
D.-

Evitare di mangiare o bere durante il maneggiamento e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

 
Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.
C.-

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. Si raccomanda di travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

 
Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.
B.-

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare il versamento libero dai recipienti. Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

 
Precauzioni per un maneggiamento sicuro
A.-

 
Precauzioni per la manipolazione sicura:
7.1

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

 
Usi finali specifici:
7.3

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

 
Condizioni generali per lo stoccaggio
B.-

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell´ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni):

 
Parametri di controllo:
8.1

DNEL (Lavoratori):

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.

Locale
Sistemico
Locale
Sistemico

Identificazione

Esposizione lunga
Breve esposizione

Non rilevante
0,17 mg/m³
Non rilevante
Non rilevante
Inalazione
EC: 206-354-4

Non rilevante
5,79 mg/kg
Non rilevante
Non rilevante
Cutanea
CAS: 330-54-1

Non rilevante
Non rilevante
Non rilevante
Non rilevante
Orale
Diuron

Non rilevante

DNEL (Popolazione):

PNEC:

Pagina 3/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

2341 Pa
Tensione di vapore a 20 ºC:

102 ºC
Punto di ebollizione alla pressione atmosferica:

Volatilità:

Caratteristico
Odore:

Secondo quanto indicato sul contenitore
Colore:

Denso
Aspetto:

Liquido
Stato fisico a 20 ºC:

Aspetto fisico:

 
Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

 
Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:
9.1
 
Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Identificazione

0,005172 mg/kg
Sedimento (Acqua marina)
Non rilevante
Orale

0,05172 mg/kg
Sedimento (Acqua fresca)
0,00022 mg/L
Intermittente
EC: 206-354-4

0,000032 mg/L
Acqua marina
0,012 mg/kg
Suolo
CAS: 330-54-1

0,00032 mg/L
Acqua fresca
58 mg/L
STP
Diuron

 
Protezione dell´apparato respiratorio.
B.-

Come misura di prevenzione si raccomanda l’utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente “sigillo CE”. Per maggiori informazioni sull’attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell’DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell’utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l’obbligo d’installazione di docce d’emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all’immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

 
Misure generali di sicurezza e igiene nell´ambiente di lavoro
A.-

 
Controlli dell’esposizione:
8.2

Sarà necessario l’utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione professionale.

 
Protezione specifica delle mani.
C.-

Non rilevante

 
Protezione oculare e facciale
D.-

Non rilevante

 
Protezione del corpo
E.-

Non rilevante

Non è necessario prendere misure complementari di emergenza.

 
Misure complementari di emergenza
F.-

115,2 g/mol
Peso molecolare medio:

4
Numero di carboni medio:

0,22 kg/m³  (0,22 g/L)
Densità di C.O.V. a 20 ºC:

0,01 % peso
C.O.V. (Fornitura):

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

Composti organici volatili:

 
In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell´ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell´ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

 
Controlli dell´esposizione dell´ambiente:

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

 *Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

Pagina 4/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

Non rilevante *
Indice di rifrazione:

Non rilevante *
Tensione superficiale a 20 ºC:

Altre informazioni:
9.2

Non rilevante *
Limite di infiammabilità superiore:

Non rilevante *
Limite di infiammabilità inferiore:

204 ºC
Temperatura di autoignizione:

Non infiammabile (>60 ºC)
Punto di infiammabilità:

Infiammabilità:

Non rilevante *
Punto di fusione/punto di congelamento:

Non rilevante *
Temperatura di decomposizione:

Non rilevante *
Proprietà di solubilità:

Non rilevante *
Solubilità in acqua a 20 ºC:

Non rilevante *
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 ºC:

Non rilevante *
Densità di vapore a 20 ºC:

8
pH:

Non rilevante *
Concentrazione:

Non rilevante *
Viscosità cinematica a 40 ºC:

Non rilevante *
Viscosità cinematica a 20 ºC:

Non rilevante *
Viscosità dinamica a 20 ºC:

1,581
Densità relativa a 20 ºC:

1581 kg/m³
Densità a 20 ºC:

Caratterizzazione del prodotto:

Non rilevante *
Tasso di evaporazione a 20 ºC:

12336 Pa  (12 kPa)
Tensione di vapore a 50 ºC:

 *Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO2), monossido di carbonio e altri composti organici.

 
Prodotti di decomposizione pericolosi:
10.6

Non applicabile
Non applicabile
Evitare l´impatto diretto
Non applicabile
Non applicabile

 
Altri
Materiali combustibili
Materiali comburenti
Acqua
Acidi

 
Materiali incompatibili:
10.5

Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile

 
Umidità
Luce solare
Riscaldamento
Contatto con l´aria
Urti e attrito

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

 
Condizioni da evitare:
10.4

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

 
Possibilità di reazioni pericolose:
10.3

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

 
Stabilità chimica:
10.2

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

 
Reattività:
10.1

Pagina 5/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

Non rilevante

Altre informazioni:

 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

 
 
Pericolo in caso di aspirazione:
H-

 
-   Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l’epigrafe 3.
-   Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:
G-

 
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-tempo di esposizione:
F-

-   Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

Effetti di sensibilizzazione:
E-

-   Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose con effetti cancerogeni. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
-   Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):
D-

-   Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfattii, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Contatto con gli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfattii, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

Contatto con pelle e occhi:
C-

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrsività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto.  Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Inalazione:
B-

-   Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
-   Corrosività/irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

 
Ingestione:
A.-

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

 
Effetti pericolosi per la salute:

 
Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

 
Informazioni sugli effetti tossicologici:
11.1

Genere
Tossicità acuta
Identificazione

Non rilevante
CL50 inalazione
EC: 206-354-4

Non rilevante
DL50 cutanea
CAS: 330-54-1

Ratto
1017 mg/kg
DL50 orale
Diuron

Non rilevante
CL50 inalazione
EC: 220-120-9

Non rilevante
DL50 cutanea
CAS: 2634-33-5

Ratto
500 mg/kg
DL50 orale
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Pagina 6/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all´Allegato 1 e l´Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d´acqua. Si veda il punto 6.2.

 
Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Non rilevante

Tipologia di residu (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

Non pericoloso
Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 12

Tipo di residuo  (Regolamento (UE) n. 1357/2014)
Descrizione
Codice

 
Metodi di trattamento dei rifiuti:
13.1
 
Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tossicità:
12.1

Non sono disponibili dati concernenti la miscela. Tuttavia, al meglio delle nostre conoscenze, non risultano evidenze che documentino la pericolosità per l´ambiente del prodotto

Genere
Specie
Tossicità acuta
Identificazione

Alga
Scenedesmus subspicatus
0,022 mg/L (96 h)
EC50
EC: 206-354-4

Crostaceo
Daphnia magna
1,4 mg/L (48 h)
EC50
CAS: 330-54-1

Pesce
Leuciscus idus
6,6 mg/L (96 h)
CL50
Diuron

Alga

0,1 - 1 mg/L
EC50
EC: 247-761-7

Crostaceo

0,1 - 1 mg/L
EC50
CAS: 26530-20-1

Pesce

0,1 - 1 mg/L (96 h)
CL50
2-ottil-2H-isotiazol-3-one

Alga

0,1 - 1 mg/L
EC50
EC: 220-120-9

Crostaceo

0,1 - 1 mg/L
EC50
CAS: 2634-33-5

Pesce

0,1 - 1 mg/L (96 h)
CL50
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

 
Persistenza e degradabilità:
12.2

Biodegradabilità
Degradabilità
Identificazione

0 %
% biodegradabile
Non rilevante
BOD5/COD
EC: 206-354-4

28 giorni
Periodo
Non rilevante
COD
CAS: 330-54-1

100 mg/L
Concentrazione
Non rilevante
BOD5
Diuron

0 %
% biodegradabile
Non rilevante
BOD5/COD
EC: 220-120-9

28 giorni
Periodo
Non rilevante
COD
CAS: 2634-33-5

100 mg/L
Concentrazione
Non rilevante
BOD5
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

 
Potenziale di bioaccumulo:
12.3

Potenziale di bioaccumulazione
Identificazione

Moderato
Potenziale
EC: 206-354-4

2,68
Log POW
CAS: 330-54-1

64
BCF
Diuron

Basso
Potenziale
EC: 220-120-9

1,45
Log POW
CAS: 2634-33-5

2
BCF
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

 
Non disponibile

 
Mobilità nel suolo:
12.4

Non descritti

 
Altri effetti avversi:
12.6

Non applicabile

 
Risultati della valutazione PBT e vPvB:
12.5

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Pagina 7/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Regolamento nº1272/2008 (CLP):

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

 
Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione [0] :

Non rilevante

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l´Allegato II-Guida per l´elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (Regolamento (EC) Nº 453/2010)

 
Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (continua)

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014
Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

In conformità con l´Allegato II del Regolamento (EC) nº1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Questo prodotto non è regolato per il trasporto (ADR/RID,IMDG,IATA)

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:
15.1

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all´esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante

Sostanze attive che non sono state incluse nell´Allegato I (Regolamento (UE) n. 528/2012): Diuron (esclusa per il tipo di prodotto 6, 21) ; 2-ottil-2H-isotiazol-3-one (esclusa per il tipo di prodotto 4, 8, 12) ; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (esclusa per il tipo di prodotto 7, 10, 22)

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell´ozono: Non rilevante

Sostanse incluse nell´allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante

Sostanze soggette ad autorizzazione nel Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante

Regolamento (CE) n. 528/2012: contiene un conservante per mantenere le proprietà originarie dell'articolo trattato. Contiene 2-metil-2h-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Bronopol (DCI), Diuron, Zinco piritione, 2-ottil-2H-isotiazol-3-one.

Il provider non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

Valutazione della sicurezza chimica:
15.2

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l´attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 65/2003: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all´imballaggio e all´etichettatura dei preparati pericolosi.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
D.Lgs. 285/1998: Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell´articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

 
Altre legislazioni:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l´obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per il maneggiamento, l´utilizzo, lo stoccaggio e l´eliminazione di tale prodotto.

 
Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell´ambiente:

Non rilevante

 
Limitazioni alla commercializzazione e all´utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L´allegato XVII, REACH):

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Pagina 8/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- Continua alla pagina successiva -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)

Riwega therm srl
SILIKAOLIN SILOSAN – intonachino silossanico

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
-IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
-IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
-ICAO: Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale
-COD:Richiesta Chimica di ossigeno
-BOD5:Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
-BCF: fattore di bioconcentrazione
-DL50: dose letale 50
-CL50: concentrazione letale 50
-EC50: concentrazione effettiva 50
-Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua
-Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

Abbreviature e acronimi:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Principali fonti di letteratura:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l´etichettatura del prodotto.

 
Consigli relativi alla formazione:

Acute Tox. 3: H311+H331 - Tossico a contatto con la pelle o se inalato
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito
Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Carc. 2: H351 - Sospettato di provocare il cancro
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea
Skin Sens. 1: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
STOT RE 2: H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l´esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell´utente prendere le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislativerelativi a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.
Pagina 9/9
Data di compilazione: 04/06/2015
Versione: 1
- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -
Documento generato con CHEMETER (www.chemeter.eu)